|  |  |
| --- | --- |
| **ŞEHİTLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSEESİ TEKNİK ŞARTNAME** | |
| **ÜRÜN** | **AÇIKLAMA** |
| **MÜDÜR ODASI  MAKAM TAKIMI** | **MASA : MASA ÖLÇÜSÜ 220X90 CM ÖLÇÜLERİNDE OLACAK. SAĞ VE SOL BÖLÜMDE RAYLI ÖZELLİKTE ÇEKMECE OLACAK. 18 MM SUNTELAM KAPLAMA OLACAK AYAKLAR LAZER MODEL ELEKTROSTATİK BOYALI OLACAK   KONSOL : KONSOL ÖLÇÜSÜ 200X38 CM OLACAK . SAĞ ÖN VE SOL ÖN KAPAKLI ORTA BÖLÜM KAPKSIZ OLACAK 18 MM SUNTELAM KAPLAMA OLACAK AYAKLAR LAZER MODEL ELEKTROSTATİK BOYALI OLACAK.  ETAJER : 80x40 ÖLÇÜLERİNDE OLACAK . 18 MM SUNTELAM KAPLAMA OLACAK AYAKLAR LAZER MODEL ELEKTROSTATİK BOYALI OLACAK  ORTA SEHPA 80X50 ÖLÇÜLERİNDE OLACAK.18 MM SUNTELAM KAPLAMA OLACAK AYAKLAR LAZER MODEL ELEKTROSTATİK BOYALI OLACAK  KOLTUK TAKIMI: 1 ADET 3 LÜ + 2 ADET TEKLİ OLACAK. AYAKLAR AHŞAP BOYALI OLACAK KAPİTONELİ DERİ DÖŞEME OLACAK  MAKAM KOLTUĞU: KAPİTONELİ DERİ DÖŞEME OLACAK İSTENİLEN YERDE SABİTLEME MEKANİZMASI SERT ZEMİNE UYGUN PLASTİK TEKERLEK, KROMAJ KAPLAMALI GAZLI AMARTİSÖR OLACAKTIR.**    **ÇİFT TEPELİ DİLSİZ UŞAK** |
| **EVRAK DOLABI** | **ÖLÇÜSÜ 200X38 CM OLACAK . 18 MM SUNTELAM KAPLAMA OLACAK AYAKLAR LAZER MODEL ELEKTROSTATİK BOYALI OLACAK** |
| **ÖĞRETMEN DOLABI** | **HER BİR BÖLÜM 10 GÖZLÜ OLMALIDIR .18 MM MELAMİN KAPLAMA SUNTALAMDAN YAPILMALIDIR KENARLAR 1 MM PVC BANTLA KAPLI OLAMALIDIR. HER BİR  BÖLÜM KİLİTLİ OLMALIDIR. 190\*80\*40 EBATLARINDA OLMALIDIR** |
| **ÖĞRETMEN SANDALYESİ** | **OTURUM VE SIRT BÖLÜMÜ SÜNGER DOLGULU VE 1. SINIF  SUNİ DERİ İLE KAPLANMALIDIR. AYAKLAR METAL VE BOYALI  OLACAKTIR.** |
| **TOPLANTI MASASI** | **MASANIN ÖLÇÜLERİ 240X100 CM OLACAK. MASANIN KAPLAMASI SUNTELAM MELAMİN KAPLAMA OLACAK. ÜST TABLA 36 MM OLACAK KENARLAR 2 MM PVS KAPLAMA OLACAK. AYAKLARDA MASANIN KENDİ KAPLAMA RENGİNDEN OLACAK.** |
| **ÖRETMENLER ODASI OTURMA GRUBU** | **1 ADET 2 Lİ + 2 ADET 1 Lİ OLACAK . AYAKLAR METAL OLACAK ELEKTROSTATİK BOYA OLACAK.** |
| **ÖĞRENCİ SIRA MASA TAKIMI** | **SIRA TABLA ÖLÇÜSÜ 45\*110 CM,25 MM KALINLIĞINDA LAMİNAT KALEMLİKLİ,MASİF KENARLI**  **>SIRA ALTINDA TRANSMİSYONDAN DEFTER KOYMA YERİ**  **>SIRA YANAKLARI 25\*55\*2 MM ELİPS BORU OLUP,SIRA YANAKLARINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN 2 ADET 16\*40 PROFİL OLMALIDIR** |

|  |  |
| --- | --- |
| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRES: | |
| Adres | ŞEHİTLİK MAH. YARADANAKUL CAD. ŞEHİTLİK KADIN VE COCUK SİTESİ EĞİTİM MERKEZİ BLOK NO: 60 İÇ KAPI NO: 1 YENİŞEHİR / DİYARBAKIR |

**NOT:**

1. Elektronik teklif kullanılacaktır.
2. Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
3. Teklif edilen malzemelerde renk, desen, model idare tarafından belirlenecek ; katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
4. Posta, E-mail ve Fax yoluyla gönderilecek olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
6. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
7. Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra hizmet alınacak ve ödeme 30 gün içerisinde yapılacaktır
8. Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
9. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
10. Montaj Dahil çıkılmış olan mal alımlarında ürün teslim edilip muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra işçiliği gerçekleştirilecektir.
11. TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 17.09.2025 SAAT 12:00‘A KADAR ELEKTRONİK TEKLİF VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE VERİLEN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Mucahit SANIR

Okul Müdürü